第７号様式（第６条関係）

|  |
| --- |
| 安全点検結果報告書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　 南さつま市長　　　　　　　　　殿 　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者　住所 （〒　　　　　　） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　屋外広告物（屋外広告物を掲出する物件）の安全点検を実施したので，次のとおり報告します。 |
| 広告物の種類 | 　 | 数 量 |  　　　　　　　　　　　　　　個(枚) |
| 形状及び寸法 | １個(枚)当たり 　縦　　　　　　　　　　　　　ｍ　　　　　横　　　　　　　　　　　　　ｍ 　表示面数　　　　　　　　　　　　　　　　表示面積　　　　　　　　　　㎡ 　地上からの高さ　　　　　　　ｍ |
| 表示又は設置の場所 |  　南さつま市　　　　　　町　　　　　　字　　　　　　　番地 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁目　　　　　　番　　　　　　　号 |
| 表示又は設置の年月日 | 　 　　　　　年　　　　　月　　　　　日 |
| 現在の許可の状況等 | 当初許可年月日 |  　　　年　　　月　　　日 |
| 現在の許可番号 |  　　　第　　　　　　　号 |
| 現在の許可期間 |  　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで（　　　　間） |
| 点 検 年 月 日 |  　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 |
| 点　検　者 | 氏　　　　　名 |  |
| 住　　　　　所 |  |
| 電　話　番　号 |  |
| 資　格　名　称 |  |
| 点検箇所 | 点検項目 |  異常の 有無 | 異常がある場合の対応 | 　　　　改善の概要 |
| 経 過観 察 | 要 改 善 | 即 時修 理 |
| 上部構造 | 基礎部・ | １　上部構造全体の傾斜，ぐらつき | 有・無 | □ | □ | □ |  |
| ２　基礎のクラック，支柱と根巻きとの隙間，支柱ぐらつき | 有・無 | □ | □ | □ |  |
| ３　鉄骨のさび発生，塗装の老朽化 | 有・無 | □ | □ | □ |  |
| 支持部 | １　鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食，変形，隙間 | 有・無 | □ | □ | □ |  |
| ２　鉄骨接合部（ボルト，ナット，ビス）　のゆるみ，欠落 | 有・無 | □ | □ | □ |  |
| 取付部 | １　アンカーボルト・取付部プレートの腐　食，変形 | 有・無 | □ | □ | □ |  |
| ２　溶接部の劣化，コーキングの劣化等 | 有・無 | □ | □ | □ |  |
| ３　取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付　部周辺の異常 | 有・無 | □ | □ | □ |  |
| 広告板 | １　表示面板・切り文字等の腐食，破損，変形，ビス等の欠落 | 有・無 | □ | □ | □ |  |
| ２　側板，表示面板押さえの腐食，破損，ねじれ，変形，欠損 | 有・無 | □ | □ | □ |  |
| ３　広告板底部の腐食，水切り孔の詰まり | 有・無 | □ | □ | □ |  |
| 照明装置 | １　照明装置の不点灯，不発光 | 有・無 | □ | □ | □ |  |
| ２　照明装置の取付部の破損，変形，さび,漏水 | 有・無 | □ | □ | □ |  |
| ３　周辺機器の劣化，破損 | 有・無 | □ | □ | □ |  |
| その他 | １　付属部材（装飾，振れ止め棒，鳥よけ,　その他附属品）の腐食，破損 | 有・無 | □ | □ | □ |  |
| ２　避雷針の腐食，損傷 | 有・無 | □ | □ | □ |  |
| ３　その他点検した事項（　　　　　） | 有・無 | □ | □ | □ |  |
| 備　　　　　考 | １　この報告書は，屋外広告物更新許可申請書に添えて提出してください。２　表示面積が10平方メートルを超え，又は高さが４メートルを超える屋外広告物について，こ　の報告書を提出してください。３　広告物等の種類により，該当する点検箇所・点検項目がない場合は，「改善の概要」の欄に　斜線を引いてください。 |